沙田 - 全天候跑道 - 濕慢地 – 硬度計指數: 8.81

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）第四班 - 1650米 - (60-40) |  |  |
| 48.5 | 91 | H 5 - 8-1/4 |
| 16.5 |  | h Q - 1-1/4 |
| 31.0 |  |  |
| （2）第四班 - 1650米 - (60-40) |  |  |
| 309.0 | 183 | H Q - 頸位 |
| 11.0 |  | h 8 - 7-1/2 |
| 20.0 |  |  |
| （3）第五班 - 1800米 - (40-0) |  |  |
| 21.5 | 206.5 | H W + 2-1/2 |
| 48.0 |  | h 5 - 4-1/2 |
| 40.0 |  |  |
| （4）第四班 - 1200米 - (60-40) |  |  |
| 38.5 | 48.5 | H Q - 2-1/4 |
| 12.5 |  | h W + 2-1/4 |
| 21.0 |  |  |
| （5）第四班 - 1200米 - (60-40) |  |  |
| 30.5 | 121.5 | H W + 3/4 |
| 24.0 |  | h 5 - 5-1/2 |
| 26.5 |  |  |
| （6）第三班 - 1200米 - (80-60) |  |  |
| 229.0 | 347 | H 8 - 3 |
| 14.0 |  | h Q - 1/2 |
| 41.0 |  |  |
| （7）第二班 - 1200米 - (100-80) |  |  |
| 96.5 | 112 | H Q - 3/4 |
| 11.5 |  | h 10 - 12 |
| 18.0 |  |  |
| （8）第三班 - 1650米 - (80-60) |  |  |
| 76.0 | 149.5 | H Q - 4-3/4 |
| 18.5 |  | h P - 7-1/4 |
| 17.0 |  |  |

$0 (另有$0回馈)