沙田 - 全天候跑道 - 好地 - 硬度計指數: 9.48

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）第五班 - 1200米 - (40-0) |  |  |
| 103.5 | 365.5 | H 6 - 5-1/2 |
| 30.0 |  | h P - 2-1/2 |
| 18.5 |  |  |
| （2）第四班 - 1800米 - (60-40) |  |  |
| 422.0 | 1465.5 | H P - 1 |
| 41.0 |  | h 6 - 2-1/4 |
| 12.0 |  |  |
| （3）第五班 - 1650米 - (40-0) |  |  |
| 66.5 | 1867 | H 6 - 5-1/4 |
| 164.0 |  | h 4 - 4-1/4 |
| 35.5 |  |  |
| （4）第二班 - 1650米 - (100-80) |  |  |
| 23.0 | 48.5 | H W + 1-3/4 |
| 16.0 |  | h Q - 1-3/4 |
| 32.5 |  |  |
| （5）第四班 - 1200米 - (60-40) |  |  |
| 54.5 | 462.5 | H 11 - 15-3/4 |
| 42.0 |  | h 10 - 10 |
| 51.5 |  |  |
| （6）第四班 - 1200米 - (60-40) |  |  |
| 34.5 | 64.5 | H W + 頭位 |
| 15.0 |  | h Q - 頭位 |
| 36.0 |  |  |
| （7）第三班 - 1200米 - (80-60) |  |  |
| 196.5 | 358.5 | H Q - 頸位 |
| 14.5 |  | h 8 - 4-3/4 |
| 27.0 |  |  |
| （8）第三班 - 1650米 - (80-60) |  |  |
| 21.5 | 409.5 | H W + 1-1/2 |
| 82.5 |  | h 8 - 6 |
| 32.5 |  |  |
| （9）第三班 - 1200米 - (80-60) |  |  |
| 71.5 | 121.5 | H Q - 頭位 |
| 16.0 |  | h 8 - 2-1/2 |
| 28.5 |  |  |

未投注 $0 (另有$0回馈)